(견 본 용)

Ⅵ. 에너지절약기술 수요조사 제안서(1)

항 목		내 용
Ⅰ. 개발대상 과제명		에너지절약형 외기환기용 열교환기 개발
Ⅱ. 과제분류	1. 업종(분야)	공조·냉동, 화학공정
	2. 기술성격	□ 시스템 기술 □ 프로세스 기술 □ 요소(단위)기술
Ⅲ. 기술의 개요		열교환기는 열시스템에서 매체간의 열교환장치로서 냉동장치, 열펌프, 산업프로세스에서 공통적으로 사용되는 핵심 구성요소이다. 기존의 시스템에서는 압축기로 냉매를 순환시켜 공급공기를 냉각 또는 가열하여 공조를 하고 있으며, 이에 열성능에 가장 큰 영향을 미치는 열교환 효율향상 방안에 관한 연구가 주류를 이루고 있다. 그러나 단일 열교환기를 사용한 공조시스템에서는 그 열전달효율을 향상시키는데 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 열시스템 전체의 관점에서 에너지절약을 달성할 수 있도록 예냉·재열 열교환기를 설계하고 열전달 특성실험 및 성능예측을 통한 에너지 절약을 달성한다. 본 열교환기는 고효율 COMPACT한 구조이며 외기환기시의 에너지 이용 효율을 증대시켜 냉난방부하를 현저히 감소시킬 수 있어서 에너지절약 효과가 매우 크다.
Ⅳ. 개 발 대 상 기 술 명	1. 요소기술 및 핵심기술 (개발대상 기술에(*) 표시요망)	(*)		요 소 기 술 명
		*	1	냉각제습부의 해석 및 설계
		*	2	가열부의 해석 및 설계
		*	3	외기환기용 열교환기의 특성 실험
		*	4	외기환기용 열교환기의 성능예측 프로그램 개발
		*	5	외기환기용 열교환기의 시제품 제작 및 성능평가 기술
		*	6	에너지 절약효과 경제성 분석
		*	7	에너지 절약형 COMPACT화 기술
		*	8	토출공기유로 최적화 기술
		*	9	특허회피 기술
			10	filter
			11
			12
	2. 당면과제	·냉각제습부·가열부의 해석 및 설계 ·외기환기용 열교환기의 성능예측 프로그램 개발 ·설치의 용이성 확보와 COMPACT한 제품 개발

※ 본 제안서는 연중 수시로 접수합니다.

항목	내 용
Ⅴ. 개 발 기 간 및 내 용	1. 개발기간 및 스케줄		† 총 3년 (소요사업비 : 380백만원)
	개발대상기술명			1차년도	2차년도			3차년도			비 고
	·냉각제습부·가열부의 해석 및 설계 ·외기환기용 열교환기의 시제품 제작 및 특성 평가 ·COMPACT화 구조설계 ·성능 TEST 및 보완 ·에너지 절약효과 분석
	년차별 소요예산			1.5억	2.0억			1.8억
Ⅵ. 개 발 방 법	1.개발형태	산·학·연
	2. 개발주체	□ 기업(부설연구소) □ 정부출연(언) □ 대학 □ 기타
	3. 사업형태	□ 기업주도연구사업 □ 정부주도연구사업 □ 성공조건부연구사업 □ 기반연구사업 □ 정책연구사업
Ⅶ. 국 내 외 기 술 동 향 및 수 준	국 내					국 외
	<국내> ·열교환효율 향상을 위한 열전달 촉진기술을 연구하고 있는 상태임 ·에너지절약형 예냉·재열 열교환기의 설계 제작 기술은 전무한 상태임 ·시제품에 대한 개발의욕이 일부 제조업체에서 있으나 개발여건이 형성되지 못하고 있음					<국외> ·선진국에서는 자체설계 및 제작기술등이 정립 된 상태로서 최근에 특허를 실용화한 상태임 ·일체형 구조가 설치되는 경우가 거의 없음
	핵심기술			국내수준 (선진국: 100기준)	선진국 기술동향							대응방안
					도입기		성장기		성숙기	쇠퇴기
	냉각부·가열부의 해석 및 설계 외기환기용 열교환기의 성능평가 및 제작 에너지 절약효과 분석 COMPACT화 구조 시험평가기술			20 20 30 30 30	○		○ ○ ○		○			자체연구개발 자체연구개발 자체연구개발 자체연구개발 자체연구개발

항목	내 용
Ⅷ. 기 술 개 발 기 대 효 과	1. 현재공정(기술) 대비 에너지절약 효과	·실내 열환경조절을 위한 공조장치에서 외기환기용 열교환기의 추가설치로 소요동력의 증가는 거의 없으므로 에너지절약효과가 매우 크다. 적절한 설계 및 열이용 효율 향상으로 매우 큰 에너지절감효과가 있으므로 에너지 절감 비용으로 수년내 시설투자비 회수가 가능할 것으로 예상됨
	2. 수요량(예측)	·공조냉동장치 및 산업 공정에서는 중요한 구성요소로서 이 분야의 산업이 계속해서 성장되고 있으므로 수요량은 큼. 상품화시 연간 수요 예측량 : 약2만대
	3. 에너지절약가능량 (수치화)	·예냉제습 및 환기배열 회수를 통해 약 10%정도 예상하고 있음
	4. 부대효과	·예냉·재열 열교환기의 설계 및 제작기술 확보가 가능하며 기술개발이 성공적으로 이루어질 경우 중소기업에의 이전이 가능함 ·제품의 COMPACT화 기술 확보
Ⅸ. 기 타	1. 기술개발장애요인 (애로사항)	·예냉·재열 열교환기에 대한 기술개발의 필요성에 대한 인식이 매우 낮으며, 업체에서는 가격의 과당경쟁으로 설계반영 및 자체기술 개발이 매우 어려움. ·특허회피 기술
	2. 보급환경	·공조냉동장치 및 프로세스 산업에서 예냉·재열 열교환기는 매우 적은 소비전력으로 에너지절약효과가 매우 큰 구성요소이지만, 거의 설치 운전되고 있지 않으며, 현재 사용되고 있지 않지만 기술 자립화가 가능하면 시장 잠재력은 큼. ·IMF시대의 절약정신 발휘로 성공적으로 개발되면 보급환경은 매우 양호함
	3. 예상참여기관 (기술개발가능기관)	·출연연구기관, 대학교, 기업체
	4. 기타
Ⅹ. 작 성 자	소속기관명
	소속부서
	성명		연락처
	주소